**Правила эксплуатации бани**

* В комплекте с баней поставляются инструкции по эксплуатации на комплектующие изделия от производителей (бак для воды, дровяную печь, дымоход). Перед первым запуском бани внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями и соблюдайте установленные эксплуатационные правила в целях безопасности использования бани и продления срока службы комплектующих изделий.
* Если баня доставляется в собранном виде с комплектом электрики, лампочки для светильников транспортируются в топке печи. Необходимо установить лампочки в светильники после установки бани на площадку.
* После установки бани необходимо ознакомиться с правилами эксплуатации печи и бака (при наличии) и протопить печь без камней при открытых дверях для выветривания составов, которыми обработаны печь и внутренняя поверхность бани. Время протапливания не менее 3-х часов.
* Рекомендации по удалению смолы в бане. Протопить баню и несколько раз разогреть (выдержать в течение не менее 2х часов) парную до максимальной температуры 120 градусов, которая в реальном использовании не достигается. Смола будет активно плавиться и вытекать из смоляных карманов. Та смола, которая не сможет вытечь, потеряет скипидар и превратиться в канифоль. Далее остудить парилку до уличной температуры. Холодную твердую смолу счищать ножом или скребком. Там, где смола остается мягкой, можно удалить ее уайт-спиритом.

Основные правила

* Для защиты торцов древесины от растрескивания необходимо их дополнительно обработать специальными составами для торцов или пропитать их не менее 3х слоев аналогичным защитным составом, которым покрыта поверхность бани снаружи.
* Производите не менее одного раза в год обработку всех внутренних поверхностей бани специальными составами для сауны для защиты от грибка, плесени и древоточцев.
* Наружную обработку производите по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года защитными антисептиками.
* Обработка защитными составами выполняется при температуре окружающей среды не ниже +10° Цельсия.
* Для топки печи необходимо использовать только сухие дрова не хвойных пород древесины.
* Держите дверцу печи всегда закрытой для исключения возможности выброса искр.
* Прочищайте и проверяйте на прогорание дымоход не реже 1-го раза в 6 месяцев.
* При нахождении в парной необходимо соблюдать меры предосторожности. Не прикасайтесь к нагретой печи, дымоходу и баку для нагрева воды.
* Не допускайте попадания воды на стекло печи, остекление входных дверей, окошек и плафонов освещения при пользовании баней из-за угрозы разрушения стёкол.
* Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им топить печь.
* Содержите баню в чистоте смывайте моющие средства с древесины и обязательно просушивайте её после каждого использования.
* При принятии водных процедур допустимо просачивание воды между профилями древесины, что не является дефектом конструкции.
* Сушка бани производится с закрытой входной дверью и окошком с открытыми внутренними дверьми при температуре не ниже 80°С на протяжении не менее 2х часов до полного высыхания влаги в древесине во всех помещениях. При просушке трапики (съемные полы, по которым ходят) должны быть подняты. В зимнее время в комнатах отдыха в банях с тремя и более помещениями необходимо устанавливать дополнительные источники тепла для полной просушки изделия.
* Регулировка обручей. Перед транспортировкой бани обязательно затяните обручи. Держите обручи в натянутом состоянии весной, осенью и зимой и в период затяжных дождей, но не перетягивайте. В засушливый период допустимо провисание обручей, которые необходимо подтянуть, но не перетягивать. После подтяжки обручей необходимо будет следить за их натяжением в период затяжных осадков, весенний, осенний и зимний периоды и ослабить их при натяжении из-за разбухания древесины. Это необходимо для компенсации влияния естественного расширения древесины на конструкцию бани (перекоса дверей, исключения повреждения профиля древесины).
* Эксплуатация бака для воды. Бак для воды изготовлен из жаропрочной стали и эксплуатируется в соответствии с инструкцией производителя. Перед топкой печи, обязательно убедитесь, что бак для воды заполнен не менее чем на 2/3. Эксплуатация печи с незаполненным баком может привести к выходу его из строя. После окончания топки в любое время года обязательно слейте воду из бака. Бак необходимо периодически очищать и промывать проточной водой.
* Эксплуатация дровяной печи. Печь эксплуатируется в соответствии с инструкцией производителя и снабжена устройством регулирования подачи воздуха для регулировки процесса горения. Силу тяги можно регулировать путем открытия зольника, расположенным внизу под дверцей. Чрезмерная тяга приведет к нагреву печи докрасна, что значительно сократит срок её службы. Однако необходимо обеспечивать достаточную тягу для надлежащего прогрева камней. Положение для розжига – зольник необходимо выдвинуть на ¼ длины. После того как дрова разгорятся, зольник необходимо прикрыть и в дальнейшем регулировать горение зольником, исключая нагрев дымохода и печи докрасна.

Правила зимней эксплуатации бани

* Протапливайте смежные помещения с открытыми внутри дверьми между смежными помещениями для равномерного прогрева и устранения конденсата на поверхности бани.
* После принятия водных процедур внутри бани просушите изделие, закрыв входную дверь и подтапливая печь на протяжении нескольких часов с открытыми внутренними дверьми для удаления влаги с поверхности древесины.
* Если по каким-то причинам сразу просушить не удается, то это необходимо сделать на следующий день.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

* Превышать температуру в бане свыше 120° Цельсия.
* Не допускается нагрев печи и трубы дымохода докрасна.
* Поливать на камни и печь солевые и масляные растворы.
* Класть в печь и допускать контакт с солевыми минералами (гималайская соль и прочее) для исключения коррозии.
* Оставлять и хранить в бане непросушенные и влажные предметы (в том числе дрова и емкости с водой) на древесине из-за возможности появления грибка.
* Растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и т. п.).
* Находиться в бане в состоянии алкогольного опьянения.
* Оставлять без надзора горящую печь, а также поручать надзор малолетним детям.
* Высыпать вблизи строений непогашенные угли или золу.
* Применять неразрешенные производителем печи виды топлива (уголь и прочее)
* Применять дрова, длина которых превышает размер топки (38 см).
* Топить печь с открытой дверцей.
* Оставлять воду в баке после использования в любое время года.
* Сушить дрова, одежду и другие сгораемые предметы на печи или около нее.
* Вносить изменения в конструкцию бани и её оборудование.
* Топить печь при заполненном менее чем на 2/3 баке для воды.
* Пододвигать печь на расстояние ближе 100 мм от задней стенки печи до огнезащиты.